{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","2MXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","2MXM40M3V1B","2MXM40M2V1B","2MXM50M2V1B"]
["Puhallin","Ilmamäärä","Jäähdytys","Erittäin pieni","m³/min","","30","34"]
["","","Lämmitys","Erittäin pieni","m³/min","","32","34"]
["","","","Erittäin pieni","cfm","","1059","1200"]
["","","Lämmitys","Erittäin pieni","cfm","","1130","1200"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","550","550","550"]
["","","","Leveys","mm","765","765","765"]
["","","","Syvyys","mm","285","285","285"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","36","36","41"]
["Puhallinmoottori","Nopeus","Jäähdytys","Erittäin pieni","r/min","500","760","890"]
["","","Lämmitys","Erittäin pieni","r/min","320","820","890"]
["Kompressori","Tyyppi","","","","Hermeettisesti suljettu swing-kompressori","Hermeettisesti suljettu swing-kompressori","Hermeettisesti suljettu swing-kompressori"]
["Toimintalämpötila-alue","Jäähdytys","Ympäristö","Min.","°CDB","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46","46"]
["","Lämmitys","Ympäristö","Min.","°CWB","-15","-15","-15"]
["","","","Maks.","°CWB","18","18","18"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Suuri","dBA","46","46"]
["","","","Nimell.","dBA","","48","46"]
["","Lämmitys","","Suuri","dBA","48","48"]
["","","","Nimell.","dBA","","50","48"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Täytösmäärä","","","kg","0.88","0.88","1.15"]
["","Täytösmäärä","","","tCO2Eq","0.59","0.6","0.8"]
["Kylmäaine","GWP","","","","675","675","675"]
["Putkistoliitännät","Lisäkylmäainemäärä","","","kg/m","0,02 (yli 20 m putkistoille)","0,02 (yli 20 m putkistoille)","0,02 (yli 20 m putkistoille)"]
["","Korkeusero","IU - OU","Maks.","m","15.0","15","15"]
["","","IU - IU","Maks.","m","7.5","7.5","7.5"]
["","Putkiston kokonaispituus","Järjestelmä","Todellinen","m","30.0","30","30"]
["Vakiovarusteet","Installation manual","","","","Installation manual","Installation manual","1"]
["","Drain plug","","","","Drain plug","Drain plug","1"]
["","Reducer assembly","","","","","","1"]
["","Screw bag","","","","Screw bag","Screw bag","1"]
["Virransyöttö","Vaihe","","","","1~","1~","1~"]
["Syöttöjännite","Syöttöjännite-=-Taajuus","","Taajuus","","50","50","50"]
["","Syöttöjännite-=-Jännite","","Jännite","","220-230-240","220-240","220-240"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Yhdelle huoneelle","(1) - Kytkettäessä enintään luokan 50 sisäyksikköön (lähtöputkea ei tarvitse katkaista)"]
["","","","","","(2) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(2) - Kytkettäessä vähintään luokan sisäyksikköön (lähtöputki on katkaistava)"]