{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EGSQH-A9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","Test TC160075","EGSQH10S18AA9W"]
["Huomautukset","","","","","(1) - EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(1) - EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(2) - EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C)","(2) - EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(3) - 40 % propyleeniglykolia","(3) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyydeltä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan."]
["","","","","","(4) - Lämpöhäviöt EN12897 mukaan","(4) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä"]
["","","","","","(5) - Sisältäen putkisto + PHE + varalämmitin / ilman paisuntasäiliötä","(5) - Lämpöhäviöt EN12897 mukaan"]
["","","","","","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyydeltä yksiköstä. Arvo on suhteellinen ja määräytyy etäisyyden ja ympäristön akustiikan mukaan.","(6) - Lämpöpumpulla + varalämmittimellä"]
["","","","","","(7) - Lämpöpumpulla","(7) - Lämpöpumpulla"]
["","","","","","(8) - Lämpöpumpulla + varalämmittimellä","(8) - Varalämmittimellä"]
["","","","","","(9) - Varalämmittimellä","(9) - 40 % propyleeniglykolia"]
["Lämmitysteho","Min.","","","kW","","3.11, 2.47"]
["","Nimell.","","","kW","","10.3, 9.2"]
["","Maks.","","","kW","","13, 11.9"]
["Ottoteho","Nimell.","","","kW","","2.38, 2.89"]
["COP","","","","","","4.33, 3.18"]
["Kotelo","Väri","","","","","Valkoinen"]
["Kotelo","Materiaali","","","","","Pinnoitettu metallilevy"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","","1730"]
["","","","Leveys","mm","","600"]
["","","","Syvyys","mm","","728"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","","210"]
["Säiliö","Vesitilavuus","","","l","","180"]
["","Eristys","","Säiliö-=-Eristys-=-Lämpöhäviö-=-kWh / 24 h","kWh / 24h","","1.36"]
["","Korroosionsuojaus","","","","","Anodi"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","","R-410A"]
["Kylmäaine","GWP","","","","","2090"]
["Kylmäaine","Täytösmäärä","","","tCO2Eq","","3.76"]
["","Täytösmäärä","","","kg","","1.8"]
["Tilojen lämmitys","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 55 °C","Yleistä","SCOP","","","3.68"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","","A++"]
["","Keskimäär. ilmaston veden lähtö 35°C","Yleistä","SCOP","","","5.06"]
["","","","Kausittainen tilojen lämmityksen tehokk.luokka","","","A+++"]
["Virransyöttö","Nimi","","","","","9W"]
["","Vaihe","","","","","3~"]
["Syöttöjännite","Syöttöjännite-=-Taajuus","","Taajuus","","","50"]
["","Syöttöjännite-=-Jännite","","Jännite","","","400"]
["Virta","Current-=-Recommended fuses","","Suositeltu sulakekoko","","","25"]